{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Plan1","revsaleb"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan1","index":0,"n_rows":82,"n_cols":6,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"                                               PROJETO SALITRE"]
[]
[null,"                                 ESTIMATIVA DE CUSTOS  -  LOTES  I  E II"]
[]
[]
["ÍTEM","DESCRIÇÃO ","UNID.","QUANT.","PREÇO ","PREÇO "]
[{"$nulls":4},"UNITÁRIO","TOTAL"]
[null,"LOTE I"]
[null,"CONJUNTO MOTOBOMBAS EB 100 E EB 200"]
["1.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q= 6,99 m3/s,"]
[null,"AMT = 10,7 m,   com motor elétrico síncrono, 1400 HP (faixa de po-"]
[null,"tência ),  13200 V com painéis de excitação (EB 100)","cj",2,null,{"$f":"D12*E12","v":0}]
[{"$nulls":5},{"$f":"D13*E13","v":0}]
["2.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q= 6,99 m3/s,"]
[null,"AMT = 23,9 m,   com motor elétrico síncrono, 3000 HP (faixa de po-"]
[null,"tência ),  13200 V com painéis de excitação (EB 200)","cj",2,null,{"$f":"D16*E16","v":0}]
[]
["3.0","Serviços Adicionais ",null,null,null,{"$f":"D18*E18","v":0}]
["3.1","Supervisão de montagem do fabricante da bomba","dias",60,null,0]
["3.2","Supervisão de montagem do fabricante do motor","dias",60,null,0]
[{"$nulls":5},0]
["4.0","Start-up do sistema com comissionamento dos 12 conjuntos",null,null,null,0]
["4.1","Técnico do motor","dias",30,null,0]
["4.2","Técnico de bombas","dias",30,null,0]
[]
[null,"TOTAL DO LOTE  I ============================>",null,null,null,{"$f":"SUM(F12:F24)","v":0}]
{"$rows_empty":28}
[null,"LOTE II"]
[null,"CONJUNTO MOTOBOMBAS EB'S 300 - 390 -400 E 500"]
["1.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q= 6,73 m3/s,"]
[null,"AMT = 11,5 m,   com motor elétrico síncrono, 1400 HP (faixa de po-"]
[null,"tência ),  13200 V com painéis de excitação (EB 300)","cj",2,null,{"$f":"D59*E59","v":0}]
[{"$nulls":5},{"$f":"D60*E60","v":0}]
["2.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q= 0,99 m3/s,",null,null,null,{"$f":"D61*E61","v":0}]
[null,"AMT = 10,6 m,   com motor elétrico síncrono, 200 HP (faixa de po-"]
[null,"tência ),  380 V com painéis de excitação (EB 390)","cj",2,null,{"$f":"D63*E63","v":0}]
[]
["3.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q= 6,27 m3/s,",null,null,null,{"$f":"D65*E65","v":0}]
[null,"AMT = 22,0 m,   com motor elétrico síncrono, 2600 HP (faixa de po-"]
[null,"tência ), 13200 V com painéis de excitação (EB 400)","cj",2,null,{"$f":"D67*E67","v":0}]
[]
["4.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q= 5,99 m3/s,",null,null,null,{"$f":"D69*E69","v":0}]
[null,"AMT = 24,1 m,   com motor elétrico síncrono, 2600 HP (faixa de po-"]
[null,"tência ), 13200 V com painéis de excitação (EB 500)","cj",2,null,{"$f":"D71*E71","v":0}]
[]
["5.0","Serviços Adicionais"]
[null,"Supervisão de montagem do fabricante da bomba ","dias",120,null,{"$f":"D74*E74","v":0}]
[null,"Supervisão de montagem do fabricante do motor","dias",120,null,{"$f":"D75*E75","v":0}]
[]
["6.0","Start-up do sistema com comissionamento dos 12 conjuntos"]
[null,"Técnico do motor","dias",60,null,{"$f":"D78*E78","v":0}]
[null,"Técnico de bombas","dias",60,null,{"$f":"D79*E79","v":0}]
[]
[]
[null,"TOTAL DO LOTE  II  ============================>",null,null,null,{"$f":"SUM(F59:F79)","v":0}]

{"sheet":"revsaleb","index":1,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,5,39,5],[38,4,39,4],[38,0,39,3],[28,4,32,4],[33,4,37,4],[28,5,32,5],[33,5,37,5],[28,3,32,3],[33,3,37,3],[18,3,22,3],[18,4,22,4],[18,5,22,5],[23,2,27,2],[23,3,27,3],[23,4,27,4],[23,5,27,5],[5,0,5,5],[3,0,3,5],[7,0,12,0],[7,2,12,2],[7,3,12,3],[7,4,12,4],[7,5,12,5],[13,3,17,3],[13,2,17,2],[13,4,17,4],[13,5,17,5],[18,2,22,2]]}
[]
[]
[]
["                                               PROJETO SALITRE - 2ª Etapa"]
[]
["                                 Planilha de Custos"]
[]
["ÍTEM",null,"UNID.","QUANT.","PREÇO UNIT.","PREÇO "]
[null,"DESCRIÇÃO "]
[]
[]
[null,"CONJUNTO MOTOBOMBAS EB 100, 200, 300, 400 e 500"]
[]
[null,null,"cj",1,5000000,{"$f":"D14*E14","v":5000000}]
["1.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q = 6,99 m³/s,"]
[null,"AMT = 10,7 m,   com motor elétrico de indução assíncrono, 1400 HP"]
[null,"(faixa de potência ), 13.800 V, para a EB 100."]
[]
[null,null,"cj",1,5070000,{"$f":"D19*E19","v":5070000}]
["2.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q = 6,99 m³/s,"]
[null,"AMT = 23,9 m, com motor elétrico de indução assíncrono, 3000 HP"]
[null,"(faixa de potência), partida com reostato líquido, 13.800 V, para a EB 200."]
[]
[null,null,"cj",1,4640000,{"$f":"D24*E24","v":4640000}]
["3.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q = 6,73 m³/s,"]
[null,"AMT = 11,5 m,   com motor elétrico de indução assíncrono, 1400 HP"]
[null,"(faixa de potência), partida com reostato líquido, 13.800 V, para a EB 300."]
[]
[null,null,null,1,5200000,{"$f":"E29*D29","v":5200000}]
["4.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q = 6,27 m³/s,","cj"]
[null,"AMT = 22,0 m,   com motor elétrico de indução assíncrono, 2.600 HP"]
[null,"(faixa de potência ), 13.800 V, para a EB 400."]
[]
[null,null,null,1,5280000,{"$f":"E34*D34","v":5280000}]
["5.0","Conjunto motobomba de eixo vertical, poço úmido, Q = 5,99 m³/s,","cj"]
[null,"AMT = 24,1 m,   com motor elétrico de indução assíncrono, 2600 HP"]
[null,"(faixa de potência ), 13.800 V, para a EB 500."]
[]
["VALOR TOTAL",null,null,null,"R$",{"$f":"SUM(F14:F38)","v":25190000}]