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	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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	EDITAL Nº 93/2013
	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 93/2013 – PREGÃO ELETRÔNICO, QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, NO ÂMBITO DA SEDE DA CODEVASF, EM BRASÍLIA-DF, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA 1: A FIM DE EVITAR EQUIPAMENTOS FABRICADOS A PARTIR DE COMPOSIÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE NÃO ESPECÍFICOS PARA SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO, ENTENDEMOS QUE O ITEM 09 – STORAGE SAN (STORAGE AREA NETWORK) DEVERÁ SER PRODUZIDO POR FABRICANTES LISTADOS NO SITE HTTP:// <HTTP://WWW.SNIA.ORG/> WWW.SNIA.ORG (ÓRGÃO RESPONSÁVEL POR DEFINIÇÕES EM SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO) E QUE OS MESMOS DEVERÃO SER CLASSIFICADOS COMO SNIA VOTING MEMBER. ESTÁ CORRETO O NOSSO ENTENDIMENTO? 
RESPOSTA 1: O ENTENDIMENTO DA LICITANTE NÃO ESTÁ CORRETO. DEVEM SER ATENDIDAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL 93/2013 E SEUS ANEXOS.
PERGUNTA 2: COM RELAÇÃO AO ITEM 9.3 CONTROLADORA, SUBITEM B, ENTENDEMOS QUE A QUANTIDADE DE MEMÓRIA CACHE DE 2GB POR CONTROLADORA DESCREVE A MEMÓRIA CACHE ÚTIL DISPONÍVEL APENAS PARA OPERAÇÕES DE ESCRITA, QUE POR SUA VEZ REQUER NO MÍNIMO ALGUM MECANISMO DE PROTEÇÃO A FIM DE EVITAR PERDA DE INTEGRIDADE NA GRAVAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO. DESSA MANEIRA, ENTENDEMOS QUE A MEMÓRIA CACHE DEVERÁ TER SEGMENTAÇÃO MÍNIMA DA SEGUINTE MANEIRA: 2GB (DOIS GIGABYTES) PARA OPERAÇÃO DE ESCRITA , 2GB (DOIS GIGABYTES) PARA ESPELHAMENTO DA MEMÓRIA DE ESCRITA E NO MÍNIMO 1 GB PARA OPERAÇÕES DE

LEITURA EM CADA CONTROLADORA DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO. ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?
RESPOSTA 2: O ENTENDIMENTO DA LICITANTE NÃO ESTÁ CORRETO. DEVEM SER ATENDIDAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME DESCRITAS NO EDITAL 93/2013 E SEUS ANEXOS. A QUANTIDADE DE MEMÓRIA CACHE DEVE SER DE NO MÍNIMO 2GB POR CONTROLADORA.
PERGUNTA 3: NO 9.6 CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, SUBITEM A DO TERMO DE REFERÊNCIA, É SOLICITADA CAPACIDADE TOTAL BRUTA INSTALADA MÍNIMA DE 7 TB ( SETE TERABYTES ) . A FIM DE GARANTIR UM MELHOR DESEMPENHO E ESTABILIDADE DO SISTEMA,

ENTENDEMOS QUE A CAPACIDADE MÍNIMA SOLICITADA DEVERÁ SER DISTRIBUÍDA EM DISCOS DO MESMO TAMANHO E TODOS OS SLOTS DISPONÍVEIS PARA CONFIGURAÇÃO OFERTADA DEVERÃO ESTAR PREENCHIDOS. ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?
RESPOSTA 3: O ENTENDIMENTO DA LICITANTE NÃO ESTÁ CORRETO. DEVEM SER ATENDIDAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME DESCRITAS NO EDITAL 93/2013 E SEUS ANEXOS. DEVEM SER OFERTADOS EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE TOTAL BRUTA INSTALADA MÍNIMA DE 7 (SETE) TERABYTES.
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