A
DETALHAMENTO DE MATERIAL DE MONTAGEM 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTD

	1. 
	Cabo Flexível isol. PVC – 06/1 kV 3 x 1,5 mm²
	m
	3.760

	2. 
	Cabo para instrumentação, isolação 300 v, com blindagem eletrostática, conforme NBR 6251, 2x1 mm² - mod.: 210 MA FR
	m
	3.760

	3. 
	Eletro duto galvanizado a fogo conforme NBR 5597, rosca BSP, peça = 3m com luva Ø 2”
	m
	400

	4. 
	Condulete em alumínio-silicio, pintura eletrostática em epóxi cinza tipo T Ø2”
	m
	24

	5. 
	Eletro metálico flexível – revestido em PVC preto 2”
	m
	312

	6. 
	Conector macho giratório zincado, rosca BSP Ø2”
	m
	88

	7. 
	Conector macho giratório zincado, BSP Ø2”
	m
	88


