[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 592/13

	7/10/13
	592/13
	02

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 2028-4787
	(61) 2028-4786

	EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2013

	xxx
	xxx


EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2013, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO E EM AÇO QUE COMPORÃO AS ADUTORAS, AS TOMADAS D’ÁGUA DOS LOTES IRRIGADOS E OS TANQUES DE ALIMENTAÇÃO UNIDIRECIONAL, A IMPLANTAR NA 2ª ETAPA DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 5 (CINCO) GRUPOS, A SABER: GRUPO I – GRUPO II, GRUPO III, GRUPO IV E GRUPO V –, DESCRITOS NO ITEM 1.1 DO EDITAL, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: 

REFERENTE AO GRUPO 1 – ITENS 1, 2 E 3:
A) SERÃO ACEITAS VENTOSAS NOMINAIS, DE TRÍPLICE FUNÇÃO, PARA ÁGUA BRUTA/
TRATADA, FABRICADA CONFORME AS NORMAS EN-1074/4 E AWWA C-512, CORPO ÚNICO
COM ORIFÍCIO AUTOMÁTICO INTEGRADO LOCALIZADO NO CENTRO DO CORPO DA VENTOSA, FLUTUADOR AUTOMÁTICO E CINÉTICO COM FORMATO CILÍNDRICO, SÓLIDO, NÃO COLAPSÁVEIS E CONSTRUÍDOS EM POLIPROPILENO?
B) SERÃO ACEITAS VENTOSAS COM PASSAGEM NOMINAL, DE TRÍPLICE FUNÇÃO, PARA ÁGUA BRUTA/TRATADA, COM CORPO E TAMPA EM AÇO INOX AISI 304, UMA VEZ QUE SÃO DE MATERIAL SUPERIOR AO SOLICITADO?
C) AS VENTOSAS DEVERÃO SER DE PASSAGEM NOMINAL (ÁREA DO ORIFÍCIO DO FLANGE
IGUAL À ÁREA DO ORIFÍCIO CINÉTICO DE ADMISSÃO E EXPULSÃO DE AR)? ESSA
CARACTERÍSTICA GARANTE ALTA CAPACIDADE DE ADMISSÃO E EXPULSÃO ELEVANDO ASSIM A PERFORMANCE DO PRODUTO, TORNANDO O SISTEMA MAIS EFICIENTE.
D) OS FLUTUADORES DEVERÃO TER GUIAS QUE GARANTAM O FECHAMENTO SEMPRE NO MESMO PONTO, GARANTINDO ASSIM A COMPLETA VEDAÇÃO?
RESPOSTA 1:
TODAS AS ALTERAÇÕES SUGERIDAS SERÃO ACEITAS DESDE QUE SEJA GARANTIDA A FUNCIONALIDADE E QUE NÃO ULTRAPASSE O PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO PELA CODEVASF.
PERGUNTA 2: 
REFERENTE AO GRUPO 1 – ITEM 12:

SERÃO ACEITAS VÁLVULAS COM SELAGEM DIRETA PELO DIAFRAGMA, CAMERA SIMPLES,
PASSAGEM PLENA E CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR?

RESPOSTA 2:
SERÁ ACEITA DESDE QUE SEJA GARANTIDA A FUNCIONALIDADE E QUE NÃO ULTRAPASSE O PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO PELA CODEVASF.
PERGUNTA 3: 
REFERENTE AO GRUPO 1 – ITENS 4, 5, 6, 7 E 8:

COM RELAÇÃO AS VÁLVULAS DE GAVETA, DESCRITAS NOS ITENS 4, 5, 6, 7 E 8,
PERGUNTAMOS SE SERÁ ACEITO VÁLVULAS DE GAVETA DE CUNHA EMBORRACHADA
CONSTRUÍDAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14968, COMPROVADAMENTE
SUPERIORES AS VÁLVULAS AS CUNHA METÁLICA ESPECIFICADAS POR OFERECEREM AS
SEGUINTES VANTAGENS:

A) ESTANQUEIDADE PERFEITA, POIS A CUNHA DE FERRO DÚCTIL REVESTIDA DE
ELASTÔMERO DISPENSA OS ANÉIS DE VEDAÇÃO ENGASTADOS.

B) PERDA DE NULA, POIS A PASSAGEM É LIVRE, SEM CAVIDADE INFERIOR, E PORTANTO
SEM RISCO DE RETENÇÃO DE PEDRAS, AREIA OU DETRITOS.

C) ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO GRAÇAS AO REVESTIMENTO INTERNO CONTINUO E SEM USINAGEM.

D) VIDA ÚTIL PROLONGADA, GRAÇAS AO FORMATO DA CUNHA QUE POSSIBILITA O
CONTATO SIMULTÂNEO DO ELASTÔMERO AO LONGO DE TODA A ÁREA DE VEDAÇÃO
ELIMINANDO O DESGASTE POR ATRITO.
RESPOSTA 3:

SERÃO ACEITAS DESDE QUE NÃO ULTRAPASSEM O PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO PELA CODEVASF.
PERGUNTA 4: 
REFERENTE AO GRUPO 1 – ITEM 11:

AS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE DUPLA PORTINHOLA CONSTANTES DO ITEM 11, OFERECEM GRANDE RISCO A SEGURANÇA DESTE PROJETO, QUE EM RAZÃO DE SUAS
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS ULTRAPASSADAS SE CARACTERIZAM PELO FECHAMENTO COM A PRESSÃO NEGATIVA,  AUMENTANDO DE FORMA SIGNIFICATIVA OS EFEITOS NOCIVOS DOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS. DIANTE DESTE FATO GOSTARÍAMOS DE SABER SE PARA ESTE ITEM PODERÁ SER OFERTADO, VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO COM DESLOCAMENTO AXIAL DE BAIXA INÉRCIA COM EXTREMIDADES FLANGEADAS, CONSTRUÍDA COM CORPO EM FERRO NODULAR ASTM A 536, OBTURADOR MACIÇO EM POLIURETANO, E COM TEMPO DE FECHAMENTO ENTRE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SEM COMPONENTES METÁLICOS COM MOVIMENTOS RELATIVOS ENTRE SI QUE IRÃO ASSEGURAR A CODEVASF A PROTEÇÃO E EFICIÊNCIA ADEQUADA.
RESPOSTA 4:
SERÁ ACEITO DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE O PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO PELA CODEVASF.
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