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COM REFERÊNCIA AO EDITAL 44/12 QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA E SEDIMENTOS NO ÂMBITO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS EM OPERAÇÃO DA  4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF – 4ª SR, LOCALIZADA NO ESTADO DE SERGIPE., APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS QUE OS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS FORAM ADEQUADOS NO NOVO EDITAL DISPONÍVEL NO SITE DA CODEVASF E DO COMPRASNET, CUJA LICITAÇÃO ESTÁ MARCADA PARA 17/12/2012 ÀS 10:00, EM BRASÍLIA-DF.

INFORMAMOS QUE NO ITEM 19.7, ONDE SE LÊ: “A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU DA REDE METROLÓGICA DO ESTADO, DESDE QUE ESSA ATENDA AOS CRITÉRIOS DO INMETRO DA ENTIDADE/LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA REVITALIZAÇÃO DAS ANÁLISES, COMO CONDIÇÃO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO”. LEIA-SE: “A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU DA REDE METROLÓGICA DO ESTADO, DESDE QUE ESSA ATENDA AOS CRITÉRIOS DO INMETRO DA ENTIDADE/LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES, COMO CONDIÇÃO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO”.
COM RELAÇÃO AO ANEXO I DO REFERIDO EDITAL:

PERGUNTA 1: PARA COLETA DE POÇOS DEVEMOS CONSIDERAR O MÉTODO DE BAIXA VAZÃO (MICROPURGA) OU DE BAILER?

RESPOSTA 1: DEVERÁ SER UTILIZADO O MÉTODO DE BAIXA VAZÃO, DEVENDO O BOMBEAMENTO SER MENOR OU IGUAL A 1 L/MIN ATÉ A ESTABILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS ESCOLHIDOS. CABE INFORMAR QUE SISTEMAS CASEIROS OU DE AMOSTRAGEM COM BOMBAS SUBMERSAS NÃO DEVERÃO SER UTILIZADOS APESAR DE EM ALGUNS CASOS SEREM CHAMADOS DE BAIXA VAZÃO.

PERGUNTA 2: ITEM 1.2.15: NÃO ENCONTRAMOS AS COORDENADAS MENCIONADAS NO TEXTO.

RESPOSTA 2: AS COORDENADAS NÃO FORAM INSERIDAS NA TABELA E SERÃO ENTREGUES À LICITANTE VENCEDORA QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO. O QUADRO APRESENTA AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À FORMULAÇÃO DE PROPOSTA QUE SÃO O DESCRITIVO DA LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS E O QUANTITATIVO DE PONTOS QUE SERÃO AMOSTRADOS.

PERGUNTA 3: ITEM 1.3: NÃO FOI INFORMADA A ESTRUTURA DOS RELATÓRIOS.

RESPOSTA 3: FICA A CARGO DA EMPRESA A ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO DE FORMA A FACILITAR A ASSIMILAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELOS TÉCNICOS DE ATER E IRRIGANTES DOS PERÍMETROS.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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